**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

**1.1. «Жидкий акрил» служит для восстановления пришедших в негодность в результате эксплуатации ванн всех размеров, способом налива во внутрь ванны. «Жидкий акрил» наливается в ванну, в ванных комнатах стандартного исполнения в жилых домах, гостиницах, санаториях и др.**

**1.2. «Жидкий акрил» наливается на верхние края ванны, далее под собственной тяжестью медленно стекает вниз, к дну ванны, образуя равномерный слой толщиной до 6мм. Благодаря супер формуле «Жидкий акрил» отвердевает при комнатной температуре в течение двух дней. Материал получил широкую известность благодаря высокой устойчивости к старению, отсутствию микропористой структуры, низкой теплопроводности, устойчив к бактериям, механическим и химическим воздействиям.**

**1.3. Гигиенический сертификат № 2312-001-09867947-2012г.**

**1.4. ТУ 2312-001-09867947-2012**

 **2. ГАРАНТИЯ**

**2.1. ВНИМАНИЕ! Гарантийное обслуживание обновлённой ванны производится при выполнении потребителем всех пунктов настоящего руководства.**

**2.2. При несоблюдении нижеприведенных правил эксплуатации организация – установщик не несет ответственность за ухудшение потребительских качеств ванны.**

**2.3. При возникновении дефектов обновлённой ванны по вине заказчика их устранение может быть проведено на платной основе.**

**2.4. Послегарантийный ремонт производится также на платной основе.**

 **3. ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**3.1. После налива «Жидким акрилом» ванной можно пользоваться через 2дня.**

**3.2. Перед использованием ванны после застывания материала – ванну подвергнуть воздействию холодной водой в течение 15мин.**

**3.3.Мыть ванну после каждого использования.**

**3.4. Для чистки рекомендуется применять МЕЛАМИНОВУЮ губку, смоченную мыльно-пенным раствором. Не следует применять моющие средства, содержащие абразивные наполнители.**

**3.5.Не использовать при мытье или стирке агрессивных химических или кислотных веществ. Запрещается использование растворителей.**

**3.6.При появлении желтого налета воспользоваться средством для мытья акриловых ванн и меламиновую губку.**

**3.7. При обнаружении дефектов, не принимать меры по их устранению, а сообщать об этом предприятию-установщику.**

**3.8. Не рекомендуется ставить в отреставрированную ванну металлические предметы (ведра, тазы, кастрюли и т.п.)**

**3.9. Избегать попадания на поверхность цементно-песчаной смеси, кафеля (при монтаже плитки).**

**3.10. Не купать в отреставрированной ванне крупных домашних животных. Для этих целей рекомендуется использование резинового коврика.**

**3.11.Избегать контакта поверхности с сильно нагретыми предметами (утюгами, электрощипцами и т.п.)**

**3.12. Избегать ударов и механических воздействий на поверхность ванны.**

**3.13. «Жидкий акрил» выдерживает температуру воды до 95ºС. Во избежание ожогов рекомендуется наполнять ванну водой не выше 65ºС.**

 **4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИЗДЕЛИЯ – 3 ГОДА с момента заливки.**

 **5.СРОК СЛУЖБЫ – 15-20 лет при соблюдении условий эксплуатации.**

**ДОГОВОР**

**на реставрацию ванн.**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Исполнитель, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство произвести реставрацию ванны «Жидким акрилом»

1.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком Акта приёмки.

**2. Стоимость работ**

**2.1. Смета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работы** | **Ед. изм.** | **Цена, руб.** | **Сумма в руб.** |
| **1** | **Доставка материала и заливка ванны 1,2 м** | **шт.** | **2900** |  |
| **1.2** | **Доставка материала и заливка ванны 1,5 м**  | **шт.** | **3500** |  |
| **1.3** | **Доставка материала и заливка ванны 1,7 м**  | **шт.** | **3700** |  |
| **1.4** | **Удаление сколов ( шпаклёвка )** | **шт.** | **200** |  |
| **2** | **Цветная ванна – добавка колера**  |  | **500** |  |
| **3** | **Демонтаж старой обвязки** | **шт** | **200** |  |
| **4** | **Установка новой обвязки ванной (вторичный приезд мастера)** | **шт.** | **450** |  |
| **5** | **Зачистка ванны от старой не фабричной эмали** |  | **700-1000** |  |
| **6** | **Итого** |  |  |  |

2.2. Оплата ремонта производится Заказчиком по завершению работ.

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу сразу после её окончания.

**3.Особые условия**.

3.1. При попадании воды на поверхность ванны раннее, чем застыл материал, «Исполнитель» ответственности не несет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись заказчика)

**3.2. Гарантийное обслуживание производится только при наличии у Заказчика, данного договора.**

**4. Гарантийные обязательства**.

4.1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

4.2. Неисправности, возникшие по вине Исполнителя. Устраняются Исполнителем бесплатно в течение **трёх лет** с момента подписания договора.

4.3. Исполнитель обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение 20 дней с момента обращения Заказчика к исполнителю.

4.4. Возникшие разногласия разрешаются путём переговоров или через суд.

**5. Адреса и реквизиты сторон**

**АКТ ПРИЁМКИ.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составили данный Акт о том, что в соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора Исполнителем выполнена, а Заказчиком принята и оплачена работа по реставрации ванны на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

Работа выполнена в полном объёме, качественно, в срок.

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_